附件一：

一、设备名称：电子支气管镜（以产品医疗器械注册证为准）。

二、适用范围：在医疗机构中用于气管、支气管的观察、诊断和治疗。

三、技术需求：

1、视场角：≥120°；

2、工作软管有效长度：≥600mm；

3、景深：2mm-100mm；

▲4、插入部外径：≤4.0mm，工作通道内径：≥2.0mm；

5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥210°，向下≥130°；

6、前端内置LED冷光源；

7、具有自动白平衡功能；

8、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行拍照录像，图像冻结，图像放大等功能；

9、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

▲注册证：注册证名称为电子支气管镜，符合电子支气管镜收费规定；

四、其它要求：

1.设备使用年限：≥5 年，所供产品要求生产日期距到货日期≤60天；

2.原厂整机质保：≥3年；

3.硬质气管镜套装：成人规格8-14mm全套，配侧孔通气接头，配抓钳1把。
