附件一：

1.升级原则：①不影响业务开展；②兼容原业务流程；③保持数据的完整性；④有序逐步升级/替换。

2.历史数据：历史心电诊断数据迁移至新系统中进行统一管理，并且可在新系统中进行查询等服务。

3.系统功能包括但不限于：心电集中诊断、报告全院共享、自助报告打印、多维度质控、支持波形区域异常标记、图像注释说明。

4. 满足等级保护三级、互联互通四级甲等、电子病历五级、智慧医院三级的要求。

5. 接口包括但不限于：集成平台、HIS接口、PACS、电子病历、电子签名、排队叫号、医技预约平台、单点登录、影像平台、体检系统、医保电子凭证、自助签到、无纸化病历接口。

6. ①配套硬件支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。②配套硬件检查管理支持加采新报告、加急、加采图谱、重采图谱、同步、批量上传心电图功能。③配套硬件支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。④配套硬件支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

⑤配套硬件支持智能操作系统，可远程更新升级。⑥配套硬件需对现有服务资源进行合理升级。

