附件一：

1.立式；

2.容积：≥425升；

3.温度：-40℃到-86℃；

4.具有声光报警；

5.具备屏幕锁定和密码保护功能；

6.产品具有医疗器械注册证；

7.触摸屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数，可查看温度数据及数据曲线。
