附件一：

1、硬件参数：机架式1U，1 个Console管理口，1个MGT管理电口，1个HA电口，2个USB口，12个千兆电口，8个万兆光口；系统盘8GB，出厂前可选960GB SSD硬盘；交流单电源，可选双电源；可选机柜托架；

2、性能参数：吞吐12Gbps，小包吞吐12Gbps，NGFW吞吐（IPS+APP）3Gbps，威胁防护吞吐（IPS+AV+APP+URL）1.5Gbps，IPSec VPN吞吐12Gbps，双栈并发连接数450万，每秒新建连接数8.5万；提供IPSec隧道数10000条，提供SSL VPN并发用户数8个，最大可扩展至8000个，时延4.8μs；

3、支持IPv4/IPv6双栈，支持透明、路由、旁路部署；提供IPSec、SSL、L2TP和GRE等多种VPN技术，提供ZTNA零信任接入功能；提供抗攻击、链路负载均衡、SmartDNS、NAT、策略、会话控制、应用控制、邮件告警，日志告警，报表；提供标准API接口；支持外部动态列表，提供恶意域名拦截、恶意IP拦截、国家地区访问控制、支持安全DNS，提供防通报能力；提供策略优化功能，提供自动化巡检工具软件；提供web界面命令行功能；

4、产品保修：含三年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务；

5、其他参数：国产CPU，内存8GB，国产操作系统，扩135点SSL VPN。

