附件一：

光纤交换机2台：

品牌型号Brocade G620；第六代光纤通道交换机；1U机架式；最大端口数64（48个SFP+ + 4个QSFP）；端口速率4/8/16/32Gbps自动协商；QSFP端口4×32G=128Gbps；整机总带宽2Tb/s；端口延迟≤900纳秒；处理器飞思卡尔T1022双核1.2GHz；内存4GB；双冗余热插拔205W；电源风扇一体化模块；管理端口1个RJ-45 1000/100/10Mbps；协议支持FC Class 2/3；兼容16G/8G博科设备；支持NVMe over Fabrics；含交换机专用模块满配。

汇聚交换机4台：

型号CloudEngine S6730-H48X6C；企业级万兆以太网交换机；1U；48个万兆SFP+ + 6个40/100GE QSFP28；传输速率10/100/1000/10000Mbps；交换容量2.56Tbps / 25.6Tbps；包转发率1620Mpps；MAC地址表128K；内存4GB；可插拔双电源，支持1+1备份；4个独立可插拔风扇，支持前后风道；交换方式存储-转发；支持VXLAN二层/三层网关、BGP-EVPN；堆叠：支持iStack堆叠技术；支持管理1024个无线AP（随板AC）；支持Telemetry实时采集；安全特性内置安全探针，支持异常流量检测、加密流量威胁分析、MACsec数据加密；支持云管理、Netconf。

光模块：

多模万兆光模块20个：封装类型SFP+；接口标准10GBASE-SR；传输速率10Gbit/s；中心波长850nm；多模光纤MMF；传输距离OM3：300m / OM4：400m；连接器类型LC最大发送光功率-1.0dBm；最小发送光功率-7.3dBm；接收灵敏度-11.1dBm；数字诊断DDM支持。

多模千兆光模块20个：封装类型eSFP；接口标准1000BASE-SX；传输速率1.25 Gbit/s；中心波长850nm；多模光纤（MMF）；连接器类型LC；传输距离
OM1: 275m / OM2: 550m；发送光功率-9.5 ~ -2.5 dBm；接收灵敏度<-17 dBm；最小消光比
9 dB；数字诊断DDM支持。

单模万兆光模块10个：封装类型SFP+；接口标准10GBASE-LR；传输速率
10 Gbit/s；中心波长1310nm；单模光纤（SMF）；连接器类型LC；传输距离10km；发送光功率-8.2 ~ 0.5 dBm；接收灵敏度-12.6 dBm；过载光功率0.5 dBm；最小消光比3.5 dB；数字诊断DDM支持。

