附件一：

1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站；包含水冷机组和空调（包括第三方产品，如高压注射器等）；
    2、每年≥3次保养；
    3、确保开机率≥95%（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天。

