附件一：

1最小切片厚度≤0.5微米


2最大修片厚度≥700微米       
3样本夹头最大水平行程≥29毫米 

4 最大样品尺寸
≥60*50*40mm      

5最大样本回缩≥150微米，可关闭   

6修块模式大于1种
7夹头前进后退由电机驱动
8 机器后部有可折叠把手用于搬运机器   11  样本夹头角度可调  

9机器配备雾化器   

10整机质保5年及以上

11经久耐用   
