附件一：

磁共振扫描专用封闭式乳腺线圈，能对双侧乳房及腋下淋巴等周边组织进行高质量成像；
 线圈性质：相控阵接收线圈；
 接收通道数：16；
FOV：FH≥180  LR≥400  AP≥200  (mm)；
尺寸：线圈尺寸≤450×360×210  (mm)
；


重量：≤5kg；
连接方式：即插即用；
功能成像兼容性：兼容各类磁共振功能成像；


兼容西门子3.0T机器。
