附件一：

设备功能及技术参数要求：

▲ 设备用途：用于前列腺、肾脏等常规超声扫查。

显示屏：≥20英寸，彩色液晶医学显示屏。

触摸屏：≥12英寸，彩色液晶触摸屏。

数据传输：USB接口，网络接口，可连接医院PACS系统。

存储空间：硬盘≥1T。

配备腔内双平面探头1个，一凸一线。

配备腹部凸阵探头1个。

★ 具备穿刺引导线功能。

超声成像模式：B模式、C模式、D模式、M模式等，可根据临床需求自由切换，各模式下多项超声参数可调。

★ 配置要求：

彩色多普勒超声主机1台

腔内双平面探头1个

腹部凸阵探头1个

