附件一：

适用于头、颈、胸、腹、泌尿、妇科、骨科等各类外科手术。

可实现升降、前后左右倾、背板折转、平移、刹车等；

采用电动液压控制；

★台面支持纵向平移功能；

★台面支持水平旋转功能；

台面板材质为高强度合成板或碳纤维材质；

★台面能透过X射线；

▲可在不移动病人的情况下，在手术过程中对病人进行全身各部位的C型臂检查；

具有手持有线控制器和应急控制面板；

背板可下折与座板形成反V形，适用于肾脏等泌尿外科手术；

背板上折可形成坐姿体位，适用于神经外科手术；

头板可上下折转，腿板可下折、外展并可拆卸；

主体材料采用高强度铸铁、不锈钢及优质碳钢；

头板架、背架、座架、腿架、轨道、立柱罩壳等外露部件采用不锈钢材质；

底座罩壳需防尘防水；

床垫记忆海绵材质，表面耐清洗、可消毒，满足院感要求；

腿板折转可采用气弹簧辅助或电动驱动；

采用电动液压刹车，便于运输、移位、清洁； 

配有内置应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能；

台面尺寸：≥2100mm ×550mm；

台面离地最低高度≤660mm；

行程：≥350mm；

前倾：≥20° 后倾：≥15° ；

侧倾：≥15°；

头板上折：≥45° 头板下折：≥90°；

背板上折：≥80° 背板下折：≥35°；

腿板上折：≥15°腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90°；

腰板升高：≥120mm ；   

台面前后移动：≥320mm；

手术台承重：≥350kg(提供第三方检测报告)；

电源：交流  220V±10％ ，50Hz；

32.需配置电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，背板，臀板，线遥控器，托手架1对，麻醉屏架一套，侧卧位约束带2套，托腿架1对，支身架1对，肩拖1对等配件。
