附件一：

1.光源：LED光源；

2.样本容量：≥48孔同时检测；

3.适配耗材：0.2ml透明反应四联管或八联管；

4.可检测荧光染料：FAM SYBR-Green，HEX、JOE VIC、TET，ROX Texas-Red，Cy5，QUASAR705、CY5.5，ATTO425，CY7，AF405。通道之间无干扰，无需校正，仪器适用试剂开放；
5.反应容积：覆盖20-100μl；

6.灵敏度：单个拷贝；

7.线性范围：覆盖102-108拷贝；

8.重复性CV：≤2%；

9.温控范围：覆盖4-99℃；

10.最大升降温速率：≥10℃/s；

11.温度示值误差：± 0.10 ℃ ；

12.温度均匀度：≤0.10 ℃ ；

13.温度波动度：± 0.10 ℃；

14.软件应用模式：覆盖定量、定性检测，溶解曲线检测（最好有），数据可导出，简易操作，样本编号可编辑。

