附件一：

	监控系统改造工程需求单

	

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	网络摄像机
（储存时间45天）
	1.400万全彩筒型网络摄像机
2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
4.最低照度：彩色：0.0005 Lux
5.宽动态：120 dB 
6.内置麦克风1个，内置扬声器1个
7.焦距：2.8-8mm自选
8.IP67防护等级
9.供电：DC12V/POE供电
10.在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％;
11.流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限;
12.开启、关闭智能文搜功能;
13对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变;
14.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
15.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
	台
	40
	

	2
	摄像机支架
	1.材质：铝合金
2.重量：最大承受重量≥2KG
3.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	台
	40
	

	3
	网络摄像机
（储存时间45天）
	1.400万全彩海螺型网络摄像机
2.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
3.最低照度：彩色：0.0005 Lux 
4.宽动态：120 dB
5.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
6.音频：支持1个内置麦克风
7.内置扬声器1个
8.报警：1路输入，1路输出
9.焦距：2.8-8mm自选
10.IP67防护等级
11.柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
12.大模型AI编码功能
13.对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
14.流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限
15.开启、关闭智能文搜功能
	台
	91
	

	4
	千兆交换机
	1.端口：24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2.交换容量：52 Gbps
3.包转发率：38.69 Mpps
4.MAC地址容量：8 K
5.缓存：3 Mbits
6.PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at
7.供电方式：AC供电：100~240 V,50/60 HZ,4 A
8.风扇：1个固化风扇
9.整机功耗：≤ 250 W
10.平均无故障工作时间（MTBF）：≥100000小时
	台
	16
	

	5
	网络存储设备
	1.配置1颗64位多核处理器，8GB内存（可扩展到64GB），内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块，2个风扇；
2.设备配置1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源；
4.通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。在一键配置前，可对整机硬件和软件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示；
5.带宽分配功能，可为录像、图片分配接入带宽；
6.以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读；
7.降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列
	台
	1
	

	6
	硬盘(加密)
	1.需附带海康协议
2.接口类型：SATA，
3.转速：≥7200RPM
4.平均读写功率（W）：≥8.0W
5.缓存：256MB
6.标称容量：8TB
7.刻录技术：CMR
8.接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
9.MTBF：≤2,000,000h 
	台
	26
	

	7
	套装机柜
	1.42U，网孔门，落地机柜
2.承重：静态≥1000KG
3.前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2mm
4.侧门材质：冷轧板 T≥1.0mm
5.门框左右立柱材质：冷轧板 T≥1.2mm（框架）
6.左右支架：冷轧板 T≥2.0mm
7.横梁：冷轧板 T≥1.2mm
8.层板：1个,承重≥60KG
9.L型隔条/支架：1对，承重≥30KG
10.PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线
11.滚轮：4个;脚撑：4个
12.前/后侧门钥匙各两把
13.尺寸（宽*深*高）：≤600*1200*2000 mm
	台
	1
	

	8
	层板和L型隔条
	托盘/层板
静态承重：≥60KG
材质：冷轧板 
板厚：≥1.2 mm
	个
	1
	

	9
	层板和L型隔条
	落地机柜用L型隔条/支架，
静态承重：≥30KG
材质：冷轧板 
板厚：≥2.0 mm
	对
	1
	

	备注：1.所有设备需与我院现有监控系统兼容，报价前需来我院勘察现场；
     2.报价中需包含授权、扩充软件、安装、调试、材料等费用；
     3.质保期内需包含技术指导、故障处理、补丁更新等服务。


