附件一：

基本参数：

1. 电源电压：AC 220V或AC 110V；

2. 频率≥50H或60Hz；

3. 最大样本量：1-12片/次；

4. 环境温度：5 ℃～35 ℃ ；

5. 相对湿度：20%～80%；

6. 温控范围：室温+5℃-99℃；

7. 温度设置范围：35℃-99℃；

8.温差≤±1℃；

9.升降温时间≤2min(37℃升温到95℃)  ≤6min（从95℃降温到45℃）；

10.操作模式：变形、杂交和多点控制模式。

功能模块部分：

显示控制：全中文（支持多语言）触摸屏；
技术来源：国产，自主研发；
实时监测：自动检测参数是否准确，实时显示进程；
精准温控：温度控制不受玻片数量影响，保证温度均一性；
软件功能强：可自定义程序120种，满足实验需求；
全中文（支持多语言）触摸屏，操作简便，一键完成，结果准确；
实时监测，实验过程实时显示，包括参数设定提醒，程序提醒等；
精准温控装置，保持实验温度人均一性，不受玻片数量影响；
9.120种自定义工作程序，满足实验需求；

10.3种操作模式：变性/杂交/多点控制；

11.玻片卡槽在位设计，可以单手操作精准放置玻片。

12.采用先进技术，保证温度升降迅速稳定，

13.自动检测功能，开机时自动检测设备，保证实验顺利进行。
