附件一：

1.参数项 ：国产主流配置标准 ；

2.探头频率 ： 标配12MHz、20MHz双频可选 ；

3.探头转速 ：＞600转/分钟，环形扫描360°全覆盖 ；

4.探头外径 ：＜2.5mm，适配常规消化内镜通道 ；

5.成像模式 ：支持B模式，超声+内镜同屏双模态实时显示；

6.图像分辨率 ：主机显示不低于1920×1080高清标准；

7.探头数量：2个。
