附件一：

机器开关一键启动按钮，让机器运行更加简易、人性化；
打印技术类型：紫外激光标刻；采用冷激光打印技术，无需任何打印耗材；
打印速度: 2-4秒/个（多条信息）（取决于打印内容的数量）；
打印效果：打印在包埋盒上的字体、图片等信息耐磨损、耐腐蚀，可长期保存。（提供专业机构的检测报告）；
配备多个加料槽，装载量≥600个包埋盒。机器自动选槽加载，换槽期间不间断运行;可自动批量打印，也可手工选槽不同颜色按需打印；
智能化自动排序抽屉输出，双收集槽，≥收集240个包埋盒；
兼容国内所有HIS或LIS系统；
可打印各种符号，字符和汉字、二维码等；
可自由实现多级灰度打印；打印软件可实现批量打印和单独打印。打印软件可数据接口：适用于USB 2.0。
