附件一：

	监控设备需求单

	

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	网络摄像机
（储存时间90天）
	1.400万全彩海螺型网络摄像机
2.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
3.最低照度：彩色：0.0005 Lux 
4.宽动态：120 dB
5.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
6.音频：支持1个内置麦克风
7.内置扬声器1个
8.报警：1路输入，1路输出
9.焦距：2.8-8mm自选
10.IP67防护等级
11.柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
12.大模型AI编码功能
13.对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
14.流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限
15.开启、关闭智能文搜功能
	台
	12
	

	2
	千兆交换机
	1.端口：24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2.交换容量：52 Gbps
3.包转发率：38.69 Mpps
4.MAC地址容量：8 K
5.缓存：3 Mbits
6.PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at
7.供电方式：AC供电：100~240 V,50/60 HZ,4 A
8.风扇：1个固化风扇
9.整机功耗：≤ 250 W
10.平均无故障工作时间（MTBF）：≥100000小时
	台
	1
	

	备注：1.所有设备需与我院现有监控系统兼容，报价前需来我院勘察现场；
     2.报价中需包含授权、安装、调试、材料等费用；
     3.质保期内需包含技术指导、故障处理、补丁更新等服务。


