附件一：

1同时处理包埋盒300-600块；

2不少于16个试剂瓶；

3不少于4个石蜡缸；

4液位传感器不少于4个；

5脱水缸温度可调35-85℃；

6具有外接式加注和排放试剂和石蜡功能；

7支持活检小标本快速脱水小于1.5小时；

8配备UPS电池，断电情况下可以维持供电6-8小时以上。

