附件一：

为软，硬结合肩关节专用线圈，硬性部分保护线圈电路结构，软质部分可根据病人体型自适应，其自适应结构设计满足所有人群；
线圈性质：高密度设计接收线圈；
接收通道数：16；
FOV：FH≥220  LR≥220  (mm)  AP方向根据病人体型自适应；
尺寸：线圈尺寸≤270×250×250  (mm)；
重量：≤1.5kg；
连接方式：即插即用；
功能成像兼容性：兼容各类磁共振功能成像；
兼容西门子3.0T机器。
