附件一：

1.用于术中维持患者体温。

2.温度控制的设置范围：33.0℃～39.0℃，体表传感器显示范围为28℃～43℃，要有温度保护，确保绝对的安全有效。
3.无电磁辐射，对手术室监护仪器，电刀不产生电磁波干扰。

4.潮湿或液体浸润环境下可正常工作，无漏电风险。

5.温毯柔软、耐折叠、抗拉强度高，可铺、卷曲、包裹。
