附件一：

1.双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短，提升染色速快；
2中文彩色触摸屏；

3总站点不少于30个，试剂缸20个、冲水缸6个，标配5个烤箱；

4独立的上载/下载站点各2个，操作方便，灵活性强；

5染色时具紧急启动和召回功能：可优先处理特殊或紧急样本，在任何必要的时候，调回任一篮标本；

6每个染色步骤的时间可以设置为精确染色，不超过设置时间的30%和无上限，更好的优化染色的流程；

7染色缸复制功能可分流染色篮，实现多篮同步染色，缩短批量染色时间；

8活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散，环保；

9内置备用电池，在断电≥40分钟内仍能继续工作；

10机械臂传送速度快，模拟人手摇动玻片篮减少水滴，减少过缸带液；

11玻片摇动有3种频率可选，使染片效果更佳。

