附件一：

1.系统组成：主机，数据转换器，患者联线，输液架固定器，电源线。

2.显示窗口尺寸和类型：6.6英寸，彩色触模屏。

3.*BIS指数（脑电双频谱指数）：范围100~0（从完全清醒~无脑电信号）。

4.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。

5.肌电信号：实时监测范围在70~110HZ肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据。

6.*同屏脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

7.爆发性抑制比率（SR）：范围0~100%，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

8.BIS趋势图：实时观察脑电双频谱指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

9.具备滤波功能：可选择打开或关闭。有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的诊断提供保证。

10.数据存储、导出功能：可存储1200小时的数据和72小时趋势图形：具备所有数据USB端口输出、数据下载功能。

11.BIS图表数据时间间隔可选：1、5、10、15、30、60分钟间隔可选。

12*快照功能：可记录存储超势显示上的重要事件。

13.BIS趋势平滑率：10，15和30秒，三种。

14.传感器数据显示功能：显示传感器上每一探头电阻值。

15.抗干扰能力强：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计。

16.数据导出接口：一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型）

17.脑电电极：专业脑电传感器，银/氯化银电极，采用Zipprep专利技术并使用专用连接器。

18.*EEG范围：单通道显示-25uV/div，双通道或四通道显示-50uV/div。

19.内置备用电池充电速度：6小时，45分钟。

20.*适配传感器：成人传感器、儿童传感器、双侧传感器。

21.*设备寿命：10年。

