附件一：

结构组成：含弧形喉镜、可调弧形喉镜、支撑架、配件等。

材质：医用级不锈钢，硬度≥HRC52。

使用类型：可重复使用，非无菌提供，需能规范消毒。

用途：用于咽喉部检查及喉科手术。

喉镜窥视管参数弧度设计：参照口咽喉生理弧度，入喉更顺。喉部支架角度：≥70°。弧长：≥210mm。前端：弧形设计，视场角≥75°。器械通道：直径≥10mm，方便放喉钳、吸引管。

标配喉镜支架、胸支架、升降架，可固定头位释放术者双手

手柄：防反光处理，上下可调。

光缆接口：支持 φ8mm/φ10mm 通用冷光源接口，光缆长度 ≥1500mm。

配件：喉镜 1 支、支撑架 1 套、固定器 1 支、不同规格喉钳、吸引管、喉刀、喉剪、菱形刀。

