附件一：

参数：肺功能测试仪，适用：健康体检、吸烟人群筛查、入职/职业体检，检测通气功能，NMPA二类医疗器械，符合YY/T1804-2021标准
    压差式双向流量传感器，BTPS自动校正；容积0~10L，精度±3%或±0.05L；流量0~±14L/L，精度±5%或±0.3L/S；可检测FVC、FEV1、PEF、VC、MVV等通气指标，实时显示流量容积环；内置亚洲人预测公式，自动出具肺功能分级结论；推车式一体机，≥12寸触控屏，自带打印；标配3L定标桶；支持HIS/LIS对接，数据库存储≥20000例；二类NMPA注册，符合YY/T1804、GB9706.1；配套一次性呼吸过滤器，整机质保≥2年，上门安装培训。

