附件一：

参数：肝脏瞬时弹性成像检测仪，VCTE振动控制瞬时弹性成像技术，剪切

波50Hz，可无创检测肝脏硬度LSM（1.5~75kPa）及CAP脂肪衰减参数

（100~400dB/m）；实时二维超声定位：单次≥10次有效采样，自动质控

IQR/Median；推车式一体机，≥12寸触控屏，内置数据库，可存储≥5万

例；支持DICOM3.O，对接HIS/LIS；NMPA三类医疗器械注册；整机质保≥

2年，厂家上门安装培训。

