附件一：

规格：A4（特殊尺寸可按需求定制）；

防水性：中（将胶片置于45±1℃，相对湿度≥90%环境中72小时，胶片打印质量符合产品技术要求）；

不含铅、汞、镉、多溴联苯、多溴二苯醚、甲苯等；

打印面：可以双面打印；

是否支持书写：支持记号笔书写；

用于打印PET医用胶片；

有收费代码可以收费；

成像方式：激光；

胶片防水，不怕光照；

材质：PET片基，包被墨粉吸附层和保护层。
