附件一：

	胸科腔镜手术器械

	器械名称
	需求数量
	规格
	功能描述
	用途描述
	技术参数

	微创双关节淋巴结钳
	4把
	头宽8mm，总长340mm
	双关节结构，用于抓取淋巴结与其他组织
	产品与胸腔镜配套供胸腔疾病检查和手术治疗用
	1.双关节，淋巴结钳，头宽8mm，总长340mm
2.带有特殊金属涂层
3.可高温、低温灭菌

	微创电凝棒
	2把
	Φ5×330mm
	单极电切与电凝功能，适配组织分离与止血
	腔镜手术中组织切割与止血
	1.直径5mm，长度330mm
2.可高温、低温灭菌

	微创电凝吸引器
	2把
	Φ5×330mm
	电凝，切割，止血，吸引，排烟
	用于腹腔镜手术电凝，切割，止血，吸引，排烟
	1.棒状.直径5mm，长度330mm
2.采用三通阀门
3.可高温、低温灭菌

	微创弯头单极电钩
	2把
	Φ5×330mm
	单极电切与电凝功能，适配组织分离与止血
	腔镜手术中组织切割与止血
	1.直径5mm，长度330mm
2.带有固定弯曲角度
3.可高温、低温灭菌


